**Hinnapakkumise tingimused:**

1. Mänguväljaku maa-ala suurus on eeldatavalt kuini 500 m2 (vt detailplaneeringut).
2. Hinnapakkumise koosseisus tuleb esitada projekteerimise hind ja mänguväljaku rajamise hind (ealdi).
3. Mänguväljaku projekteerimisel tuleb lähtuda mänguväljakute seadmetele ning mänguväljaku kattele kohalduvast standardiseeriast EN 1176 ning EN 1177.
4. Mänguväljaku projekti alusel peab olema võimalik väljastada ehitusluba. Ehitusloa taotlemine ja loa alusel ehitamine on pakkuja kohustus.
5. Projekt peab olema kinnitatud pädeva spetsialisti poolt.
6. Meeksi oja ja mänguväljaku vahelisele alale peab jääma teenindusrada (hooldustehnika tarbeks).
7. Kasutatava maa-ala soovitatavalt katta kattematerjaliga, looduslik okaspuu koor (multš, soovitavalt käsitsi kooritud palgist). Aasta pärast mõõdetakse paksus üle ja vajadusel lisab teostaja vähenenud osa. Piirama vajalikust küljest mänguväljak puidust piirdega, et säilitada multš püsivus.
8. Mänguväljaku atraktsioonide kohta esitab Tellija eskiisjoonised ja fotod ning eeldatavad mõõdud, millega arvestama projekti koostamise käigus.
9. Projekteerimine on hinnapakkumise osa. Tööprojekti koostamisel peab arvestama Tellija poolt esitatud eskiisjooniste ja fotodega.
10. Mänguväljak peab sisaldama

* 12 eraldi seisvat atraktsiooni ja vastavalt eskiisjoonistele peavad teatud atraktsioonid olema teisaldatavad. Projekteerimisel pakkuda välja parim lahendus, mis tagab teatud atraktsioonide ümber paigutamise. Võimalusel välistada atraktsioonide kinnitamine maapinna sisse (vt muinsuskaitse eritingimusi).
* Ohutu ala (max pikkus 10 m) vibu/ammu laskmiseks (atraktsioon nr 12) jm selliste vahendite kasutamiseks (lastav ja heidetav ala peab olema linnuse suure nõlva poole ja küljed peavad tagama laskesektori ohutuse (kasutama teisaldatavaid pilliroo vm materjalist matte/seinu)
* valmistama lisaks 12 atraktsioonile kaks puidust käru (fotod lisatud), mida saab kasutada erinevate tegevuste läbiviimiseks. Kasutada ümarpuit materjali.
* planeerima ja paigaldama mänguväljakule lisaks neli 2 m puidust ilma seljatoeta istepinki ja 4 keskkonda sobivat 150 l prügikasti.

1. Mänguväljaku projekteerimisel ja ehitamisel peab enamuses osas kasutama Tellija materjali (võimalik tutvuda kohapeal saarepuu, mille pikkuseks on 3 m ja vana ehituspalk).
2. Vastu maapinda puutuv puit peab olema immutatud ja kaetud ohutu vahendiga ning ülejäänud atraktsiooni osad immutatud loodusliku puidukaitse vahendiga, mis on sobilik antud keskkonda.

**Pakkumine peab sisaldama:**

1. Litsentseeritud projekteerija poolt koostatud põhiprojekti eeldatavat maksumust.

2. Projekteerimisel peab arvestama olemasoleva detailplaneeringu ja muinsuskaitse eritingimustega (lisatud).

3. Projekteerija kooskõlastab projekti vajadusel Muinsuskaitse-ja Keskkonnaametiga.

4. Hinnapakkumine peab sisaldama materjali, paigaldust ning haljastust.

5. Teostatud töödele andma vähemalt 2 aastase garantii.

6. Mõõdud ja asendikoha peab pakkuja ise üle kontrollima.

7. Hinnad peab esitama eraldi, nii mänguväljaku, kui ka projekteerimise osas ( käibemaks eraldi).

7. Hinnapakkumine peab kehtima vähemalt 2 aastat.

NB! Tellija tagab väiketranspordi juurdepääsu maaalale.