

Selgitused hinnapäringu juurde

2019 konserveeriti Vastseliina Piiskopilinnuse kagutorni tellinguis oleva müüri ülemine tsoon (laskekambrist müürikroonini). Müüripealselt eemaldati rusuks muutunud müürikiht, müürikrooni servad laoti üles tellisega (käsitsivormitud, sobiva formaadiga), müüripealne tasandati. Müüripinnad puhastati ja konserveeriti, peamised tööd: vuukide täitmine ja telliste konserveerimine. Müüripraod pumbati täis injekteerimismörti. Mahukas müüritöö oli laskekambri osaline taastamine, selleks et tugistada kambri varisenud silluskaarte kohal rippunud müüritist ning tugevdada laskekambri külgi.

Töötsoon: laskekambripõhjast müürikroonini (kõrgus 147.00 – 153.70)

**Tööd 2019 aastal**

1 Tellingu ümberehitus, katuse remont, tellingu katmine võrguga

2 Müürikrooni destruktiivse müüritise eemaldamine

3 Müürikrooni servade vormitamine tellislaoga

4 Müürikrooni tasandamime ja katmine pliiplekiga

5 Müüripindade puhastus destruktiivsest materjalist

6 Müüripindade konserveerimine

7 Müüripragude injekteerimine kogu ulatuses

8 Väiksemate müüripragude ankurdamine

9 Laskekambri konserveerimine ja osaline rekonstrueerimine

2021 aastal planeeritakse jätkata tellinguis oleva müüri alumise tsooniga. Põhiline töö on ajaloolise müüritise puhastamine ja konserveerimine. Omajagu tööd on ka 1970 aastatel lisatud müüritise remontimisega.

Lugupidamisega

Ivar Traagel

Juhatuse liige